Anleitung zum Softwareupdate des HDTV 32 E 
==========================================

Die Bedienungsanleitung zum HDTV 32 E steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 


Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat



xxxxxxxxx.tpad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


Anleitung USB Update
====================

Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxx.tpad" auf den Stick.


Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden


Schalten Sie nun das Gerät ein und stecken Sie anschließend den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Gerätes. Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "Ein USB-Gerät wurde angeschlossen" gefolgt von "Lade Software vom USB-Datenspeicher" auf dem Bildschirm. 
Anschließend wird der Bildschirm abgeschaltet und es erscheint nach einigen weiteren
Sekunden die Anzeige “Software Aktualisierung, bitte haben Sie etwas
Geduld.” sowie drei Fortschrittsbalken, die Ihnen den Fortschritt des Ladevorgangs
der Software, den Gesamtfortschritt der Aktualisierung sowie den Fortschritt der
einzelnen Aktualisierungsschritte aufzeigt.
Anschließend erscheint das TV-Bild wieder, der Fernseher kann nun in Standby
geschaltet und der USB Flash Stick abgezogen werden.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.



(c) TechniSat 2011
Änderungen vorbehalten