Anleitung zum Update des Eurotech T2 HD
Achtung:
Durch den Update-Vorgang wird der Eurotech T2 HD in den Werksmodus versetzt. Alle Daten gehen verloren.


1. Kopieren Sie die Updatedatei "rom_EurotechXXX.bin" auf einen im FAT32 Format formatierten, leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Eurotech T2 HD EIN.
3. Stecken Sie den USB-Stick an die USB-Buchse des Eurotech T2 HD.
4. Rufen Sie das "Menü->System->Software-Update->USB Update" auf.
5. Wählen Sie den USB-Stick mit der Taste "OK" der Fernbedienung aus.
6. Wählen Sie die Update-Datei "rom_EurotechXXX.bin" aus.
7. Durch Drücken der Taste "OK" der Fernbedinung startet der Updatevorgang. 
8. Warten Sie die Einblendung am Bildschirm ab. Starten Sie das Gerät nicht neu oder trennen Sie es nicht vom Stromnetzt, während der Updatevorgang läuft.
9. Nach erfolgreichem Update startet der Eurotech T2 HD automatisch mit dem Installationsassistenten neu.
