Návod k aktualizaci softwaru MultyVision ISIO
=================================================

Návod k obsluze softwaru MultyVision ISIO je k dispozici ke stažení
ve formátu PDF pro program Acrobat Reader na adrese:
http://www.technisat.de 


Instalace:
Následující soubory nejprve zkopírujte do vámi zvolené složky,
např. C:\Technisat


tsdxxxxxxxxxxx.pad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


Návod k aktualizaci přes USB
====================

K provedení aktualizace přístroje přes rozhraní USB je zapotřebí běžně dostupná
flash paměť USB.
USB flash paměť naformátujte souborovým systémem "FAT32".
Nyní soubor se softwarem "tsdxxxxxxxxxxx.pad" zkopírujte na paměťový modul.


Pokud si přejete provést pouze jednu aktualizaci, dodatečně si na USB flash 
paměť zkopírujte soubor "singleupdate".
Pokud si s touto USB flash pamětí přejete provést více aktualizací najednou, 
zkopírujte na ni místo toho soubor "autoupdate".

Pozor!!!
Na USB disku se nesmí nacházet více souborů se softwarem ve formátu PAD.
Soubory "autoupdate" a "singleupdate" se nesmí nacházet ani na jedné USB flash paměti.


Nyní přístroj zapněte a zasuňte paměť USB do příslušného USB portu na přístroji. 
Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí hlášení "Bylo připojeno zařízení USB", 
a následně "Nahrajte software z datového nosiče USB.". 
Obrazovka se následně vypne a po několika sekundách se zobrazí hlášení "Probíhá aktualizace
softwaru, prosím o strpení.", včetně tří pomlček, které vás informují o průběhu nahrávání 
softwaru, celkovém postupu aktualizace a postupu jednotlivých kroků aktualizace.
Následně se na televizoru opět objeví obraz, televizor lze nyní přepnout do pohotovostního 
režimu a odpojit USB flash paměť.

Pokud se aktualizace přes USB nespustí, opakujte prosím ještě jednou všechny kroky nebo 
zkuste použít jinou USB flash paměť.



(c) TechniSat 2011
Změny vyhrazeny.
