Istruzioni per l'aggiornamento software di MultyVision ISIO
=================================================

Le istruzioni d’uso relative al MultyVision ISIO possono essere scaricate
in formato PDF per Acrobat Reader dal sito:
http://www.technisat.it 


Installazione:
Per prima cosa copiare i seguenti file in una cartella a scelta,
per es. C:\Technisat


tsdxxxxxxxxxxx.pad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


Istruzioni per l’aggiornamento mediante USB
====================

Per aggiornare l’apparecchio mediante l’interfaccia USB, è necessaria 
una qualsiasi chiavetta USB disponibile in commercio.
Formattare la chiavetta USB con il sistema di file "FAT32".
Copiare ora il file del software "tsdxxxxxxxxxxx.pad" sulla chiavetta.


Se si desidera effettuare un solo aggiornamento, copiare anche
il file "singleupdate" sulla chiavetta USB.
Se con la stessa chiavetta USB si desidera effettuare diversi aggiornamenti, copiare
invece il file "autoupdate" sulla chiavetta USB.

Attenzione!!!
La chiavetta USB non deve contenere diversi file software PAD.
Neanche i file "autoupdate" e "singleupdate" devono trovarsi contemporaneamente
sulla chiavetta USB


Accendere l’apparecchio e inserire la chiavetta USB 
nell’apposita presa USB. Dopo pochi secondi sullo schermo compare il messaggio 
"È stato collegato un dispositivo USB "seguito da "Carica software dal supporto dati USB". 
Successivamente lo schermo viene spento e dopo alcuni secondi compare il messaggio 
"Aggiornamento software, si prega di attendere" e tre barre di avanzamento che 
visualizzano l'avanzamento del processo di caricamento del software, l'avanzamento 
complessivo dell'aggiornamento e l'avanzamento delle diverse fasi di aggiornamento.
A questo punto compare nuovamente l'immagine TV, il televisore può essere attivato
in standby ed è possibile rimuovere la chiavetta USB.

Se l'aggiornamento mediante chiavetta USB non dovesse partire, ripetere tutte le fasi o
provare con un'altra chiavetta USB.



(c) TechniSat 2011
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
