Software update für Tareo-TV-Geräte via USB
===========================================

1. Entpacken und kopieren Sie die Software auf einen USB Stick. Dieser muss USB 2.0 unterstützen.

2. Achten Sie darauf, dass die Softwareversionen nicht größenübergreifend kompatibel sind. 
   Das heißt die Software für den 22"-Tareo funktioniert nur beim 22", 
   die für den 26"-Tareo nur beim 26" usw. 

3. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus (am TV-Gerät unten rechts).

4. Stecken Sie nun den USB Stick auf dem sich die Software befindet ein.

5. Richten Sie die Fernbedienung unmittelbar auf den IR-Empfänger (unterhalb des TechniSat-Schriftzugs) 
   und halten sie die OK-Taste gedrückt.

6. Während Sie die OK-Taste gedrückt halten, schalten sie das TV-Gerät am Netzschalter ein. 
   Die orangene LED beginnt zu blinken.

7. Halten Sie die OK-Taste der Fernbedienung ca. 10 sek. gedrückt.

8. Nach ca. 1-2 Minuten erscheint der Startbildschirm des TV-Gerätes (TechniSat-Schriftzug) 
   gefolgt vom Erstinstallationsmenu.

9. Folgen sie nun den Schritten durch die Erstinstallation. Anschließend ist das Gerät mit der 
   neuen Software betriebsbereit.
   
(c) TechniSat 2013
Änderungen vorbehalten
