Instructies voor de software-update
===================================

De gebruiksaanwijzing kan in PDF-formaat
voor Acrobat Reader worden gedownload op:
http://www.technisat.de 


Installatie:
Kopieer eerst de volgende bestanden naar een map naar keuze,
bijv. C:\Technisat


xxxxxxxxx.wpad
INFO_NL.TXT
autoupdate
singleupdate


Instructies USB-update
====================

Om het apparaat via de USB-poort te kunnen updaten, hebt u een in de handel
verkrijgbare USB-stick nodig.
Formatteer deze USB-stick met het bestandssysteem "FAT32".
Kopieer nu het softwarebestand "xxxxxxxx.wpad" naar de stick.


Als u slechts één afzonderlijke update wil uitvoeren, kopieert u nu ook
het bestand "singleupdate" naar de USB-stick.
Als u met deze USB-stick meerdere updates wilt uitvoeren, kopieert u 
in plaats daarvan het bestand "autoupdate" naar de USB-stick.

Let op!!!
Op de USB-stick mogen zich geen verschillende PPAD softwarebestanden bevinden.
Ook de bestanden "autoupdate" en "singleupdate" mogen niet tegelijk
op de USB-stick staan.


Zet nu de receiver in stand-by en steek de USB-stick in de
USB-poort van de receiver. Nu kunt u de receiver inschakelen. Na enkele
seconden verschijnen de melding "Software update" en andere statusmeldingen op het display,
terwijl de update wordt uitgevoerd.
Als "Update voltooid" of "Welkom" op het display verschijnt, is de update voltooid
en kunt u de stick weer verwijderen.

Als de USB-update niet start, voer dan opnieuw alle stappen uit of
probeer een andere USB-stick.



(c) TechniSat 2011
Wijzigingen voorbehouden
