
Návod k aktualizaci softwaru
=====================================================

Návod k obsluze softwaru je k dispozici ke stažení
ve formátu PDF pro program Acrobat Reader na adrese:
http://www.technisat.de 


Instalace:
Následující soubory nejprve zkopírujte do vámi
zvolené složky,
napr. C:\Technisat


xxxxxxxxx.wpad
INFO_CZ.TXT
autoupdate
singleupdate


Návod k aktualizaci pres USB
============================

K provedení aktualizace prístroje pres rozhraní USB je zapotrebí bežne 
dostupná flash pamet s USB rozhraním.
Flash pamet USB naformátujte souborovým systémem "FAT32".
Nyní soubor se softwarem "xxxxxxxx.wpad" zkopírujte na pametový modul.


Pokud si prejete provést pouze jednu aktualizaci, dodatecne si na USB flash pamet
zkopírujte soubor "singleupdate".
Pokud si s touto USB flash pametí prejete provést více aktualizací najednou, 
zkopírujte na ni místo toho soubor "autoupdate".

Pozor!!!
Na USB flash pameti se nesmí nacházet více souboru se softwarem ve formátu PPAD.
Soubory "autoupdate" a "singleupdate" se nesmí nacházet ani na jedné USB flash pameti.


Prijímac prepnete do pohotovostního režimu a USB flash pamet zasunte do príslušného 
USB portu prijímace. Nyní lze prijímac zapnout. Behem provádení aktualizace se po nekolika
sekundách zobrazí na displeji hlášení "Aktualizace softwaru" a další hlášení o stavu.
Jakmile se na displeji zobrazí "Aktualizace byla ukoncena.", nebo "Vítejte", je aktualizace
u konce a vy mužete pametový disk odpojit.

Pokud se aktualizace pres USB nespustí, opakujte prosím ješte jednou všechny kroky nebo
se zkuste použít jinou USB flash pamet.



(c) TechniSat 2011
Zmeny vyhrazeny.