Istruzioni per l'aggiornamento software di Digit ISIO S IE 
=====================================================

Le istruzioni d’uso relative al possono essere scaricate
in formato PDF per Acrobat Reader dal sito:
http://www.technisat.it 


Installazione:
Per prima cosa copiare i seguenti file in una cartella a scelta,
per es. C:\Technisat


xxxxxxxxx.wpad
INFO_IT.TXT
autoupdate
singleupdate


Istruzioni per l’aggiornamento mediante USB
====================

Per aggiornare l’apparecchio mediante l’interfaccia USB, è necessaria 
una qualsiasi chiavetta USB disponibile in commercio.
Formattare la chiavetta USB con il sistema di file "FAT32".
Copiare ora il file del software "xxxxxxxx.wpad" sulla chiavetta.


Se si desidera effettuare un solo aggiornamento, copiare anche
il file "singleupdate" sulla chiavetta USB.
Se con la stessa chiavetta USB si desidera effettuare diversi aggiornamenti, copiare
il file "autoupdate" sulla chiavetta USB.

Attenzione!!!
La chiavetta USB non deve contenere più file software PPAD.
Neanche i file "autoupdate" e "singleupdate" devono trovarsi contemporaneamente
sulla chiavetta USB


Accendere il ricevitore in modalità standby e inserire la chiavetta USB 
nell’apposita presa USB del ricevitore. Ora è possibile accendere il ricevitore. Dopo 
alcuni secondi sullo schermo compare
il messaggio "Aggiornamento software" e altri messaggi di stato
durante l'aggiornamento del software.
Quando sullo schermo compare "Aggiornamento terminato" o "Benvenuti", l'aggiornamento è terminato
ed è possibile rimuovere la chiavetta.

Se l'aggiornamento mediante chiavetta USB non dovesse partire, ripetere tutte le fasi o
provare con un'altra chiavetta USB.



(c) TechniSat 2011
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
