1. Kopieren Sie die .bin Datei auf einen leeren USB-Flashstick
2. Stecken Sie den USB-Flashstick in den USB-Anschluss des CABLESTAR 400
3. Das MENÜ [FW-Update > USB] aufrufen
4. Taste OK auf der Fernbedienung drücken