Anleitung zum Softwareupdate des HD-S 261
=========================================

Die Bedienungsanleitung zum HD-S 210 steht zum Download bereit im PDF Format für den
Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 



Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat

firmware_xxxxxx.abs
INFO.TXT



Anleitung USB Update
====================

ACHTUNG!
Nach erfolgtem USB-Update wird das Gerät in die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Persönliche Einstellungen, Favoriten- und Programmlisten werden dabei gelöscht.
Während dem Update darf die Stromversorgung des Receivers nicht unterbrochen werden.

Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "firmware_xxxxxx.abs" auf den Stick.

Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. 

Öffnen Sie das Menü > Einstellung > USB-Update.
Befinden sich mehrere "firmware_xxxxxx.abs"-Dateien auf dem USB Flash Stick, so wählen Sie
die gewünschte Software unter "Update-Datei" mit den Pfeiltasten aus.
Markieren Sie anschließend "Start" und bestätigen Sie mit OK.
Bestätigen Sie den erscheinenden Hinweis zum anschließenden Zurücksetzen in den
Auslieferzustand durch Auswahl von "Ja" und bestätigen mit OK.

Das Update startet, der Fortschritt wird angezeigt.
Nach dem Einlesen des Updates führt der Receiver automatisch das Zurücksetzen in die
Werkseinstellungen aus und startet anschließend neu.
Wenn nach dem Neustart des Receivers wieder das TV-Bild, die Infobox bzw. die Einblendung
"Kein Signal!" auf dem Fernsehbildschirm dargestellt wird, ist das Update beendet. Sie
können den USB Flash Stick wieder entfernen und den Receiver bedienen.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.



(c) TechniSat 2022
Änderungen vorbehalten