Anleitung zum Softwareupdate des HD-Vision 32/40 PVR
====================================================

Die Bedienungsanleitung zum HD-Vision 32/40 PVR steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 


Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Programme in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat

DOWN.BAT
DOWN2.BAT
UPDATE.EXE
xxxxxxxxx.pad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate

Sie haben nun zwei verschiedene Möglichkeiten das Gerät zu updaten:
1.) serielles Update über eine RS232 Schnittstelle
oder
2.) Update mit USB Flash Stick

Hinweis:
Es reicht aus, das Gerät nur mit einer dieser Möglichkeiten zu updaten.
Es ist nicht erforderlich beide Updatemöglichkeiten durchzuführen, um
das Gerät auf den aktuellen Softwarestand bringen.



Anleitung serielles Update
==========================

Überprüfen Sie, ob unter Systemsteuerung/System/Gerätemanager folgende
Einstellungen vorhanden sind für den COM-Port, mit dem Sie das Update
durchführen wollen:

Bits pro Sekunde:	115200
Datenbits:		8
Parität:		keine
Stopbits:		1
Protokoll:		Hardware

Zum Softwaredownload benötigt man ein serielles Kabel mit
folgender Belegung:

Sub-D 9pol male         Sub-D 9pol female
1-----------------------1
2-----------------------2
3-----------------------3
4-----------------------4
5-----------------------5
6-----------------------6
7-----------------------7
8-----------------------8
9-----------------------9

Das RS 232 Update-Kabel ist auch unter Artikel-Nr. 0000/3622 erhältlich.
Das Gerät wird mit diesem Kabel zwischen der RS232 Schnittstelle und
einen COM Port des PCs angeschlossen.
Nun schaltet man das Gerät ein und stellt ein beliebiges Programm ein.
Wird das Update über COM1 eingespielt startet man die Downloadsoftware
mit DOWN.BAT oder über COM2 mit DOWN2.BAT.
Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, schalten Sie das Gerät
bitte mit dem Netzschalter aus und anschließend wieder ein.
Nach dem Einschalten wird die Software im Gerät intern übertragen und gespeichert.
Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten und wird durch eine blinkende LED
am Gerät angezeigt. Anschließend ist das Gerät betriebsbereit. 

Achtung!!!
Die serielle Downloadsoftware läuft nicht unter DOS, sondern nur unter
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP und Vista.
Wurde das Update gestartet, darf der Updatevorgang NICHT unterbrochen werden.
Sollten Fehler auftreten oder dauert das Update länger als 10 Minuten, ist der
gesamte Vorgang zu wiederholen.



Anleitung USB Update
====================

Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "HDV32P_xxxx_xxxx.pad" auf den Stick.


Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden


Schalten Sie nun das Gerät ein und stecken Sie anschließend den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Gerätes. Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Datenspeicher detektiert"
auf dem Bildschirm. Während das Update durchgeführt wird, erscheint die Meldung
"Lade Software von USB-Datenspeicher.".
Wenn auf dem Bildschirm "Software wurde geladen. USB Datenspeicher entfernen." angezeigt wird,
ist das Update beendet und Sie können den Stick wieder entfernen.
Nun erscheint kurz die Meldung "Gerät wird jetzt neu gestartet."
Das Gerät schaltet sich jetzt aus und anschließend wieder ein. Nach dem Einschalten
wird die Software im Gerät intern übertragen und gespeichert. Dieser Vorgang dauert
ca. 3 Minuten und wird durch eine blinkende LED am Gerät angezeigt. Anschließend ist
das Gerät betriebsbereit. 


Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch
oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.


(c) TechniSat 2010
Änderungen vorbehalten