Anleitung zum Softwareupdate per USB-Stick 
==========================================

Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat



xxxxxxxxxxxx.wpad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


Anleitung USB Update
====================

Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxxxxxx.wpad" auf den Stick.


Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden


Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen,
während das Update durchgeführt wird.
Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet
und Sie können den Stick wieder entfernen.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.


Software update instructions for your TechniSat device
======================================================

Installation:
First, copy the following files to a directory of your choice (e.g. C:\Technisat).

xxxxxxxxx.wpad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


USB update instructions
=======================

You need a commercially available USB flash stick to update the receiver using the USB interface. Format this USB flash stick with the "FAT32" file system. Now copy the software file "xxxxxxxxx.wpad" to the USB stick.


If you only want to perform a single update, also copy the "singleupdate" file to the USB flash stick.
If you wish to perform multiple updates with this USB flash stick, copy the "autoupdate" file to the USB flash stick instead.

Caution:
You should not have multiple PAD software files on the USB flash stick. The "autoupdate" and "singleupdate" files should also not be on the USB flash stick at the same time.

Now switch the receiver to standby mode and insert the USB flash stick in the USB port on the receiver. You can now turn on the receiver. After a few seconds, the message "USB Load" will appear on the display (followed by additional status messages) while the update is being performed.
When the message "USB Load done" or "Welcome" appears on the display, the update is complete. You can remove the USB stick.


If the USB update does not start, please repeat all of the steps or try using a different USB flash stick.


(c) TechniSat 2011
Subject to changes