Anleitung USB Update
====================
Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick. Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".

1.	Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie die Datei "allupgradexxxxx.bin" auf einen leeren USB Stick.  Der Dateiname darf nicht verändert werden!
2.	Stecken Sie nun (während der Monitor eingeschaltet ist) den USB Stick, auf dem sich die Software befindet, ein.
3.	Führen Sie eine Netztrennung durch, indem Sie den Monitor am Netzschalter ausschalten. 
4.	Schalten Sie ihn mit dem Netzschalter wieder ein.
5.	Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "LOADING DATA" mit einem Fortschrittsbalken, der den Installationfortschritt repräsentiert.
6.	Nachdem der Update-Prozess beendet wurde, zeigt der Fortschritssbalken 100%. Entnehmen Sie den USB-Stick und schalten Sie den Monitor wieder mit dem Netzschalter aus.
7.	Nach einigen Sekunden können Sie den Monitor wieder einschalten.
8.	Warten Sie, bis das TechniSat-Logo ausgeblendet wurde -> Der Monitor befindet sich nun im Standby-Modus.  
9.	Schalten Sie den Monitor durch Drücken der Taste Ein/Standby auf der Fernbedienung ein. Der Monitor startet mit dem Installationsassistenten. 
Achtung!
Beachten Sie, dass mit dem Installieren der neuen Betriebssoftware das Gerät in den Werkszustand versetzt wird, 
sämtliche vorgenommenen Einstellungen gelöscht werden und das Gerät komplett in den Auslieferungszustand zurückgesetzt wird. Daten (Videos, Bilder, Musiktitel) auf angeschlossenen USB-Speichermedien bleiben erhalten.

