Anleitung zum Softwareupdate des Nordmende TV Wegavision UHD
============================================================

Die Bedienungsanleitung zum Nordmende Wegavision UHD steht zum Download bereit im PDF Format für den Acrobat
Reader unter: http://www.nordmende.de 


Installation:
=============

Zuerst kopieren Sie die ZIP-Datei "WEGAVISION_UHD_43_4138.zip" in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Nordmende und entpacken Sie diese, um die Inhalte 

Ordner 3.1.4-4138 mit der Softwaredatei "allupgrade_6586.bin"
Info_DE.txt
Info_EN.txt

zu erhalten.


Wichtige Hinweise:
==================

- Installieren Sie das Update 3.1.4-4138 nur auf Geräten, auf denen sich mindestens der Softwarestand 3.1.2-3976k befindet.
  Ist dies nicht der Fall, benutzen Sie bitte zuerst das Update File WEGAVISION_UHD_43.zip, welches Sie ebenfalls auf der Nordmende Webseite finden.
 
- Die Update-Dateien der verschiedenen Gerätegrößen sind nicht miteinander kompatibel, d. h. dass
  z. B. in einen "Wegavision UHD 43" ausschließlich die Dateien aus der "WEGAVISION_UHD_43_4138.zip"
  eingespielt werden dürfen. Andernfalls kann dies zu einem Gerätedefekt führen.


Anleitung USB Update
====================

Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".

Update 
- Kopieren Sie die Software Datei "allupgrade_6586.bin" aus dem Ordner "3.1.4-4138" auf den Stick.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und trennen Sie es bei laufendem Bild vom Stromnetz (nicht abschalten!!).
- Stecken Sie den USB Flash Stick in die USB Buchse des Fernsehgerätes.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät nun wieder mit dem Stromnetz.
  Es erscheint nach einigen Sekunden ein blauer Bildschirm mit einer Fortschrittanzeige von 0% - 100%
  während das Update durchgeführt wird.
  Wenn auf dem Bildschirm "Software Upgrade complete" (Fortschrittsbalken bei 100%) angezeigt wird, ist das
  Update beendet.
- Trennen Sie nun das Fernsehgerät vom Stromnetz und entfernen Sie den USB-Stick.
- Warten Sie einige Sekunden und verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz.


Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder versuchen Sie einen
anderen USB Flash Stick.



(c) Nordmende 2019
Änderungen vorbehalten
