Notice de mise à jour du logiciel MultyVision ISIO
=================================================

Le manuel d'utilisation du MultyVision ISIO est disponible pour téléchargement
au format PDF (Acrobat Reader) à l'adresse ci-dessous :
http://www.technisat.de 


Installation :
copiez tout d'abord les fichiers suivants dans un dossier de votre choix,
par exemple C:\Technisat


tsdxxxxxxxxxxx.pad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


Notice de mise à jour via USB
====================

Afin de pouvoir mettre à jour l'appareil via l'interface USB, vous devez disposer d'une
clé USB disponible dans le commerce.
Formatez cette clé USB avec le système de fichiers « FAT32 ».
Copiez ensuite le fichier du logiciel « tsdxxxxxxxxxxx.pad » sur la clé.


Si vous ne souhaitez effectuer qu’une seule mise à jour, copiez ensuite
le fichier « singleupdate » sur la clé USB.
Si vous souhaitez effectuer plusieurs mises à jour avec cette clé USB, copiez
dans ce cas le fichier « autoupdate » sur la clé USB.

Attention !!!
La clé USB ne doit pas contenir plusieurs fichiers du logiciel PAD.
Les fichiers « autoupdate » et « singleupdate » ne doivent pas non plus se trouver 
ensemble sur la clé USB.


Allumez ensuite l'appareil et insérez la clé USB sur le
port USB de l'appareil. Le message « Un dispositif USB a été connecté » apparaît au bout 
de quelques secondes à l’écran,suivi de « Chargement du logiciel depuis le support de données USB ». 
Puis l’écran s’éteint et après quelques secondes apparaît le message « Mise à jour 
du logiciel, veuillez patienter », ainsi que trois barres de progression qui vous informent 
de l'avancement de la procédure de chargement, du logiciel, de l'ensemble du processus d'actualisation 
ainsi que de l'avancement de chacune des étapes de l'actualisation.
Puis l'écran réapparaît, le téléviseur peut maintenant être placé en mode veille et la clé USB 
peut être retirée.

Si la mise à jour via USB ne démarre pas, répétez toutes les étapes ou
essayez d'utiliser une autre clé USB.



(c) TechniSat 2011
Sous réserve de modifications
