Instrucciones para la actualización del software del MultyVision ISIO
=================================================

El manual de instrucciones del MultyVision ISIO está disponible 
para su descarga en formato PDF para Acrobat Reader en:
http://www.technisat.de


Instalación:
En primer lugar debe copiar los siguientes archivos en una carpeta 
de su elección, p. ej. C:\Technisat


tsdxxxxxxxxxxx.pad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate


Instrucciones para la actualización a través de USB
====================

Para poder actualizar el software del aparato a través del puerto USB,
necesita un lápiz USB.
Este lápiz USB debe formatearse con el sistema de archivos "FAT32".
A continuación, copie el archivo de software "tsdxxxxxxxxxxx.pad" en el lápiz.


Si desea realizar una sola actualización, debe copiar además el archivo 
"singleupdate" en el lápiz USB.
En cambio, si desea realizar varias actualizaciones con el lápiz USB, 
debe copiar el archivo "autoupdate" en el lápiz USB.

¡Atención!
En el lápiz USB no debe haber varios archivos PAD de software.
Tampoco deben encontrarse en el lápiz USB al mismo tiempo los 
archivos "autoupdate" y "singleupdate".


A continuación, conecte el aparato y después introduzca el lápiz USB en el 
puerto USB del aparato. Después de algunos segundos aparecerá en pantalla el mensaje 
“Se ha conectado un dispositivo USB” seguido de “Cargar software de la memoria USB”. 
A continuación se apaga la pantalla y después de unos segundos aparece el mensaje 
“Actualización de software, por favor espere”, además de tres barras de progreso que  
indican el progreso del proceso de carga del software, el progreso general de actualización
y el progreso de los diferentes pasos de actualización.
A continuación vuelve a aparecer la imagen de la televisión. Ahora podrá poner el televisor 
en modo de espera y retirar el lápiz USB.

Si la actualización a través de USB no se inicia automáticamente, repita otra vez 
todos los pasos o inténtelo con otro lápiz USB.



(c) TechniSat 2011
Reservado el derecho a realizar modificaciones
