Anleitung zum Softwareupdate des TechniSat HD-S223 DVR via USB
=============================================

Die Bedienungsanleitung zum TechniSat HD-S223 DVR steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 


Verfahren Sie beim Softwareupdate wie folgt:

1. Kopieren Sie die Datei xxxxxxxxx.bin auf einen leeren USB Flash Stick.
2. Schalten Sie den TechniSat HD-S223 DVR ein und stecken diesen USB Stick in die USB Buchse des TechniSat HD-S223 DVR.
3. Drücken Sie die Taste Menü auf der Fernbedienung. Das Gerät zeigt das Hauptmenü an. 
Wählen Sie nun Einstellungen > Softwareupdate > Softwareupdate über USB.
4. Warten Sie einen Moment. Wählen Sie im darauffolgenden Fenster den USB-Stick und anschließend die Softwareupdate-Datei. Drücken Sie zum Aktualisieren der Software die Taste OK. Befolgen Sie anschließend alle dargestellten Hinweise.
5. Warten Sie ab, bis die Installation abgeschlossen ist. Der TechniSat HD-S223 DVR startet nach erfolgreicher Aktualisierung neu.
Achtung: Schalten Sie den Receiver während des Updates nicht ab und ziehen Sie nicht das Stromkkabel.
6. Nach Beendigung des Softwareupdates ziehen Sie den USB Stick aus dem Gerät.



(c) TechniSat 2024
Änderungen vorbehalten
