Anleitung zum Softwareupdate des TechniSat HD-C232 via USB
=============================================

Die Bedienungsanleitung zum TechniSat HD-C232 steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 


Verfahren Sie beim Softwareupdate wie folgt:

1. Kopieren Sie die Datei xxxxxxxxx.bin auf einen leeren USB Flash Stick.
2. Schalten Sie den TechniSat HD-C232 ein und stecken diesen USB Stick in die USB Buchse des TechniSat HD-C232.
3. Drücken Sie die Taste Menü auf der Fernbedienung. Das Gerät zeigt das Hauptmenü an. 
Wählen Sie nun System Einstellung > Software Aktualisierung > Software Aktualisierung.
4. Warten Sie einen Moment. Der TechniSat HD-C232 analysiert den USB Stick und prüft, ob sich auf diesem eine neuere Softwareversion befindet. 
Wurde die Software Datei gefunden, wird diese in einem Fenster angezeigt. Drücken Sie zum Aktualisieren der Software die Taste OK.
5. Warten Sie ab, bis die Installation abgeschlossen ist. Der TechniSat HD-C232 startet nach erfolgreicher Aktualisierung neu.
Achtung: Schalten Sie den Receiver während des Updates nicht ab und ziehen Sie nicht das Stromkabel.
6. Nach Beendigung des Softwareupdates ziehen Sie den USB Stick aus dem Gerät.


(c) TechniSat 2018
Änderungen vorbehalten
